wichtiger Hinweis zum direkten Betrieb unserer 
Handfunkgeräte AE 2990 AFS  (und ggf. AE2980/AE201S) an 24 Volt:

Das in der Bedienungsanleitung beschriebene Adapterkabel Nr. 73750, welches einen DC-DC 
Schaltwandler von 24 auf 12 V enthielt, ist nicht mehr lieferbar.
Somit ist ein direkter Betrieb der o.a. Funkgeräte an 24 V nicht mehr möglich.
Die von uns lieferbaren Mobilsets 1 (ohne Antennenanschluss) Nr. 10109 und 
Mobilset 2 (mit Antennenanschluss) Nr. 10108 sind ausschliesslich für 12 Volt geeignet.

Das im Albrecht Katalog und Shop beschriebene 12V / 24 V Kabel 73751 ist lediglich ein 
Ladekabel für im Batteriefach enthaltene Akkus und kann zum direkten Betreiben 
des Funkgeräts nicht benutzt werden.


